**NR 23 - Proteção Contra Incêndios**

**Publicação**

**D.O.U.**

[Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978](http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/1978/p_19780608_3214.pdf)

06/07/78

**Atualizações/Alterações**

**D.O.U.**

31/10/91

22/01/92

01/11/01

10/05/11

[Portaria SNT n.º 06, de 29 de outubro de 1991](http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/1991/p_19911029_06.pdf)

[Portaria SNT n.º 02, de 21 de janeiro de 1992](http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/1992/p_19920121_02.pdf)

[Portaria SIT n.º 24, de 09 de outubro de 2001](http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2001/p_20011009_24.pdf)

[Portaria SIT n.º 221, de 06 de maio de 2011](http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012FDB455CAE14E8/p_20110506_221.pdf)

*(Redação dada pela Portaria SIT n.º 221, de 06 de maio de 2011)*

**2**

**3.1** Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação

estadual e as normas técnicas aplicáveis.

**2**

**3.1.1** O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre:

a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio;

b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança;

c) dispositivos de alarme existentes.

**2**

**3.2** Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se

encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência.

**2**

**3.3** As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos,

indicando a direção da saída.

**2**

**2**

**3.4** Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho.

**3.5** As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do

interior do estabelecimento.

